Flash的檔案及批次檔包含在附件裡。
使用方式:
1.	將檔案放在USB根目錄。
2.	開機並進入BIOS SETUP，修改以下設定，存檔重開。
a.	Boot->Update System BIOS :Enable
b.	Chipset->ME Configuration->ME FW Update :Enable  (如不更新ME可以不用)
c.	如底板有其他Boot Device的話，將USB Flash順序調至Boot Priority第一位。
3.	進入Shell後，flash tool會自動執行，flash完後會reboot，請勿在flash過程中關機。


修改方式:
1.此版flash tool以B194.22A為例，如需flash其他版BIOS，將BIOS檔案放至Z3Z5資料夾，並修改startup.nsh第6行的BIOS檔名
2.如果BIOS的ME版本不需更新，可將startup.nsh第23行的 /ME 指令移除
